市政-06-01

**城镇道路工程实测实量质量核查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 单位(子单位)工程名称： 施工单位： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 实测项目 | | 允许偏差 | 检测频率 | | 实测值 | | | | | | | | | | | 实检  点数 | 合格  点数 | 合格率  (％) |
| 范围 | 点数 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 通道  涵洞 | 长度（mm） | 不小于设计值 | 每座 | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 净宽（mm） | ±20 | 每座 | 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净高（mm） | ±10 | 每座 | 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 沥青  混合料面层 | 纵断高程(mm) | ±15 | 100m | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中线偏位(mm) | ≤20 | 500m | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平整度（mm） | 标准差σ值  ≤1.5 | 500m | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 宽度(mm) | 不小于  设计值 | 200m | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 井框与路面 高差（mm） | ≤5 | 每5座 | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 抗滑摩擦系数 | 符合设计要求 | 200m | 全线连续 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗滑构造深度 | 符合设计要求 | 200m | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | | **检查人员：** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位项目经理：  年 月 日 | | | | | | | | 总监理工程师：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |

市政-06-02

**城市桥梁工程实测实量质量核查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | | |  | | | | | | | |
| 单位（子单位）工程名称 | | | |  | | | | | | | |
| 施工单位 | | | |  | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 允许偏差（mm） | | 检测频率 | | | 各点的实测偏差值或实测值（mm） | | | 结论 |
| 范围 | | 点数 |
| 1 | 桥下净空  （有桥下净空 设计要求的） | | 不小于 设计要求 | | 全数检查 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 | 桥梁轴线位移 | | 10 | | 每座或 每跨、每孔 | | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 桥宽 | 车行道 | ±10 | | 3 |  |  |  |  |
| 人行道 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 长度 | | +200  -100 | | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 引道中线与 桥梁中线偏差 | | ±20 | | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 桥头高程衔接 | | ±3 | | 2 |  |  |  |  |
| 检查结论 | **检查人员：** | | | | | | | | | | |
| 施工单位项目经理：  年 月 日 | | | | | | 总监理工程师：  年 月 日 | | | | | |