市政-05-01

**城镇道路工程观感质量核查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | | | 抽查质量状况 | 质量评价 | | |
| 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 路基边坡坡面平顺、稳定，无松石、险石。 | | | |  |  |  |  |
| 2 | 路面表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象；面层与路缘石、平石应接顺，无积水现象。 | | | |  |  |  |  |
| 3 | 路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅，平缘石不阻水。 | | | |  |  |  |  |
| 4 | 人行道面层铺砌应稳固、无翘动，表面平整、缝线直顺、缝宽均匀，无翘边、翘角、反坡、积水现象。 | | | |  |  |  |  |
| 5 | 雨水口井框、井箅完整、配套，安装平稳、牢固；雨水支管安装应直顺，无错口、反坡、存水，管内清洁，管端面完整。 | | | |  |  |  |  |
| 6 | 人行地道结构、涵洞混凝土表面应光滑、平整，无蜂窝、麻面、缺边掉角现象；顶板安装直顺，板缝灌注密实；砌筑墙体应丁顺均匀，表面平整，灰缝均匀、饱满，变形缝垂直贯通。 | | | |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土挡土墙混凝土表面光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面现象，泄水孔通畅；砌筑挡土墙应牢固，外形美观，勾缝密实、均匀，泄水孔通畅；变形缝垂直贯通。 | | | |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 | | | |  | | | | |
| 检查结论 | | **检查人员：** | | | | | | |
| 施工单位项目经理 总监理工程师    年 月 日 年 月 日 | | | | | | | | |

市政-05-02

**城市桥梁工程观感质量核查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 单位（子单位）工程名称 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 施工单位 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | | | | | | 抽查质量状况 | | | 质量评价 | | | | | | |
| 好 | | | 一般 | | 差 | |
| 1 | 墩（柱）、塔 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2 | 盖梁 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3 | 桥台 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 4 | 混凝土梁 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 5 | 系梁 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 6 | 拱部 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 7 | 拉索、吊索 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 8 | 桥面 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 9 | 人行道 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 10 | 防撞设施 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 11 | 排水设施 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 12 | 伸缩缝 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 13 | 栏杆、扶手 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 14 | 桥台护坡 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 15 | 涂装、饰面 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 16 | 钢结构焊缝 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 17 | 灯柱、照明 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 18 | 隔声装置 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 19 | 防眩装置 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 观感质量综合评价 | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 检查结论 | | | **检查人员：** | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位项目经理 总监理工程师    年 月 日 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市政-05-03  **管道工程观感质量核查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称 | | | |  | | | | | | 施工单位 | |  | | | | | |
| 序号 | | 检查项目 | | | | | | | | 抽查质量情况 | | | 好 | | 中 | | 差 |
| 1 | | 管道工程 | | | 管道、管道附件位置、 附属构筑物位置 | | | | |  | | |  | |  | |  |
| 2 | | 管道设备 | | | | |  | | |  | |  | |  |
| 3 | | 附属构筑物 | | | | |  | | |  | |  | |  |
| 4 | | 大口径管道（渠、廊）： 管道内部、管廊内管道安装 | | | | |  | | |  | |  | |  |
| 5 | | 地上管道（桥管、架空管、 虹吸管）及承重结构 | | | | |  | | |  | |  | |  |
| 6 | | 回填土 | | | | |  | | |  | |  | |  |
| 观感质量综合评价 | | | | | | **检查人员：** | | | | | | | | | | | |
| 结论：  施工单位项目经理：  年 月 日 | | | | | | | | | 结论：    总监理工程师：  年 月 日 | | | | | | | | |